천안문화콘텐츠창작센터 미디어 장비 도입ㆍ설치

규 격 서

2011. 11

www.ctia.kr

1. 장비 납품 및 설치 일반시방서

가. 시방의 일반 준용 기준

1) 본 일반사항은 방송장비를 설치 시행함에 있어 일반적인 계약조건과       공법 등에 관한 사항을 규정한 것으로서 각 장비별 설치에 적용하며       계약의 일부로서 효력을  갖는다.

2) 본 일반 사항에서 정하지 아니한 사항은 장비별 설계서 및 특별 시방서에 의한다.

3) 각 장비별 제작 설치는 아래에 열거한 사항의 장비별 설계서 및 특별       시방서에 의한다.

가) 정보통신공사업법 동 시행령 및 동 시행 규칙

나) 전기통신 설비의 기술기준에 관한 규칙

다) 유선기기 형식 검정 규칙

라) 전자 공업 협회(EIA)의 표준규격

마) 한국 공업 표준 규격(KS)

바) 전기용품 안전 관리법

사) 기타 관계 법령 등

4) 본 일반시방 및 각 장비별 설계서에 의하여 제작 설치를 함에 있어       시방서에 정한 사항이 관계법령 사항과 다른 부분이 있을 경우에는       관계법령을 우선으로 준수 시공한다.

5) 본 공사의 도급시행자는 납품, 설치완료 후 시스템의 운용자료(한글       번역판) 제공 및 교육을 실시한다.

6) 모든 납품 자재는 국내유통제품이어야 하며 KS인증제품이어야 한다.       수입품의 경우 국내 공식 판매법인의 제품으로 하며 공식 A/S센터       에서 제품확인시 하기의 하자가 없는 제품이어야 한다.

(형식승인 및 품질인증 규격 포함, 입찰평가중 배점과 별도로 해당제       품의 제작사 및 국내법인을 통한 제품 납품시 검수)

7) 소프트웨어는 설치 기관의 명이 명확하게 기재된 라이센스를 발급받아 납품시        첨부 하여야 한다.(형식승인 및 품질인증 규격 포함, 입찰평가 중 배점과 별도로        해당제품의 제작사 및  국내 법인을 통한 제품 납품시 검수)

나. 설치의 시행

1) 설치 설계도

가) 각종 설비의 설치 전에 제작도 및 설치도면을 작성하여 감독관 승인을         받고 제작 또는 설치한다.

나) 설치를 수행하기 위하여 타 관련 부분의 합의를 요할 경우는 사전에         감독관의 협의하에 제작, 설치의 진행에 차질이 없도록 한다.

다) 설치는 관계되는 제반 법규에 따라서 설치하여 각 SYSTEM별 본래의         특성 및 기능을 유지할 수 있도록 성실히 시공한다.

라) 설치 중 부실이 발생하면 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는         보수 하여야 한다.

마) 본 시방서에 명시되지 않는 사항일지라도 설치 시공상, 구조상, 외         관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의         지시에 따라 보완 시공하며, 도면과시방서의 내용이 상이하거나          명기가 없거나 의문이 생겼을 때, 또는 내용 및 법규에 따른 해석상          차이가 있을때는 감독관의 결정에 따라 시공 한다.

2) 설치용 자재, 장비

가) 본 설치에 사용되는 모든 자재, 장비는 시방서 및 내역서에 의하여         명기된 규격과 이상이 없도록 한다.

나) 본 설치자재, 장비는 국내법인 및 공인판매법인을 통하여 수입된         제품으로 하며, 장비의 경우 국내 법령에 따른 규격품, KS규격품,         표준설계서 규격품, 기타 공인된 규격품 및 감독관이 지정하는           자재, 장비 또는 승인하는 자재, 장비의 순으로 사용한다.

다) 현장에 반입할 기기(장비)는 감독관의 검수를 받은 물품에 한하여         사용한다.

라) 설계도면 및 시방을 기준으로 구축하여야 하며 설계도면의 내용          상이시 감독관의 지시에 따른다.

3) 설치보고

계약자는 감독관의 의사를 존중하고, 항상 상호 긴밀히 협의하여 시공에        만전을 기한다.

4) 설치중지

가) 천재지변이나 발주처의 요구에 의하여 공사가 중지될 때

나) 계약자가 시방서 및 설계도서에 의거 시공하지 않을 경우

다) 계약자가 관계법령에 위배하여 시공하는 경우

라) 감독관의 지시를 부당하게 따르지 않을 경우

5) 감독관 및 현장 대리인, 공사요원

가) “감독관” 이라 함은 시설공사의 계약 이행을 감독하기 위하여 시          행 부서장 또는 재무관으로 부터 감독업무를 위임받은 자로서 감          독관의 임무 및 업무처리를 행사 하는자 또는 이의 명령을 받은          자를 말한다.(공사에 관한 사항은 감독관을 경유하여야 하며 상          호 긴밀히 협조하여야 한다.)

나) 계약자는 설치 착수 전에 본 설치수행에 필요한 시공, 시험, 검사         및 제반 지식에 풍부한 유경험자로서 정보통신공사법에 규정한          자격소지자(정보통신고급기술자)이상을 현장대리인으로 선정하여         감독관에게 보고하고, 현장설치 시 감독관의 지시에 따르며, 현          장상주 근무를 원칙으로 한다.

6) 유관기관과의 협의 및 조치

가) 수급자는 공사 착공 시 공사 관련 유관부서와 사전 협의하여야 하고         다음과 같은 사유가 발생할 때에는 즉시 조치를 취하여야 한다.

(1) 장애 공작물(상, 하수도관, GAS관, 전력선 통신 및 건축물등)의          이전 또는 제거가 필요한 경우

(2)기타 승인 및 허가를 필요로 하는 경우는 허가를 득한 후 시행하여야 한다.

(3)비용의 부담을 요하는 경우

(4)승인 및 허가를 요하는 경우

(5)감독관 독자적으로 결정할 수 없는 경우

(6)기타 중요하다고 인정되는 경우

7) 검사, 시험 및 시운전

가) 계약자는 설치중과 설치완료시 현장을 정리하여 검사에 대비 하도록 한다.

나) 시방서 및 설계도서와 상이하게 제작 또는 설치시 감독관의 지시에 따라 계약자 부담으로 재제작 또는 재시공한다.

다) 계약자는 설치완료시 시험검사 항목 표를 작성, 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

라) 각 설치별 공동검사 및 시험 항목은 다음과 같다.

① 외관 및 구조 검사             ② 배선 상태 검사

③ 장비별 규격 기능 동작 시험   ④ 시운전 검사    ⑤ 준공 검사

8) 제출 서류

가) 협상 시 제출서류

(1)주요제품의 기술지원확약서(A/S지원확약서) 및 정품공급확약서 각 1부

국내제품 : 제조사의 정품확약본

외산제품 : 제조사 또는 국내공인총판 및 국내법인을 통하여 발행되어진 원본

(2)납품 세부 명세서 및 납품계획서

(3)기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

나) 착수 시 제출서류

(1) 착수계

(2) 사업책임자선임계(이력서, 기술자면허수첩사본 첨부)

(3) 도급내역서 및 장비(자재)승인서

(4) 현장조사 계획, 제작, 설치, 검사계획, 시험 및 조정 포함된 예정공정표

(5) 사업추진 조직표(구성원별 이력서, 재직증명서, 기술면허수첩사본 첨부) 및          업무분장 내용

(6)기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

다) 납품완료시 제출서류

(1) 납품검사원  (2) 납품검수조서  (3) 납품 내역서

(4) 소프트웨어 제조 및 판매사에서 발행한 수요기관이 기재된 라이센스

(5) 기타 감독관이 필요하다고 지정 하는 필요한 서류

9) 운용 및 유지보수

모든 하자보수는 원청업체를 통하여 통합관리하여 운용에 문제가 없      어야 하며 계약서 기간에 따라 성실히 실시하여야 한다.(해당 기기별      준공익일부터 1년간 기기의 품질보증기간에 준함)

10) 교육훈련 및 기술지원

가) 교육훈련

(1) 준공 후 처음 공연장 행사시 기술자를 현장에 배치하며, 3회 행           사까지는 기술자를 현장에 배치하여 운영실무 교육을 한다,

(2) 계약자는 시스템의 원활한 운영 및 유지보수를 위하여 지정 요원에           대하여 시스템 엔지니어 및 운용자 교육훈련을 실시하여야 한다.

(3) 교육훈련은 계약자 전액부담으로 교육이 가능하여야 하며, 일정           및 인원은 추후 협의 후 결정한다.

나) 각 SYSTEM별 사양서 제출

(1) 제품 설명서

(2) 취급설명서 및 운영자 매뉴얼(한글인쇄판)

(3) 유지보수 매뉴얼(회로도, 배치도등 포함)

다. 일반 적용 사항

1) 설치시공 일반사항

가) 제반공사는 공사 설계도면과 표준 공법에 의거 시공할 것이며, 도         면 기타 상황에 대하여 의견이 있을 시는 서면으로 현장 감독관         에게 보고하고, 지시에 따른다.

나) 본 공사 시공 시 시방서 및 설계도면에 명시되지 않은 사항이라도         공사상 부득이한 경우에는 일반시방서 총칙에 따른다.

2) 케이블 포설 포박

가) 각종 케이블 포설은 케이블 포설 도면에 의거 가능한 한 최단거리          로 꼬임이 없도록 한다.

나) 음향/영상 케이블과 전원 케이블을 이격시켜 포설하며, 향후 증설         을 충분히 고려하여 시공 한다.

3) 단자 결선 및 납땜

가) 단자 결선 및 납땜 때는 기기에 심선 부스러기가 혼입하지 않도록         비닐 등으로 보호한다.

나) 심선의 박피는 소요되는 길이를 정하여 무리하지 않게 가볍게 당겨         벗기며, 심선 피복이 지나치게 길거나 짧지 않도록 한다.

다) 동축 케이블의 종단 처리 시 종단 처리 금구로 처리하며, 중심도체와 외부          도체 간 간격 유지에 유의하고  특히 자체 접지선을 완벽하게 시공한다.

라) 납땜 시 무리한 열을 가함으로써 심선의 비닐 피복에 대한 손상 또는          피복이 말려드는 일이 없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

마) 동판 단자 (전원 단자) 납땜 시는 박피 부분을 완전히 납으로 입힌         다음 동 단자 구성에 심선을 깊숙이 넣어 견고하게 납땜 하도록 한다.

바) 각종 JACK PANEL 에는 설계도에 의거 회선을 수용하고 명판을          부착한다.

4) 전원 시설

가) 기 설치되어 있는 벽부 분전함으로부터 전원을 인출, 각 RACK에 공급한다.

나) 배선의 끝은 압착단자 처리를 하고 비닐 튜브를 끝처리 한다.

다) 전원 케이블은 각 기기에 전원 노이즈가 유기되지 않도록 기기의         중심부를 피해 외곽으로배선한다.

라) 전원에 투입되는 전선은 내열에 견딜 수 있는 제품을 선택하도록 한다.

라. 공통 적용 사항

가) 설치는 각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타         기기 또는 전체 시스템에 간섭 또는 장애를 주어서는 안 된다.

나) 시설물은 운영자 및 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록         설치하여야 한다.

다) 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안정되게 장착되어야 하며 외관이          미려하게 설치되어야 한다.

라) 모든 장비는 중고가 아닌 신품이어야 한다.

마) 해당제품은 정식 국내법인을 통해 수입된 제품이어야 하며, 제조사의          정품공급확약서 및 기술 지원확약에 근거한 제품이어야 한다.(공식            A/S센터에서 기술지원 제품)

바) 19인치 국제 규격에 합당하도록 제작하고 기기의 방열을 위한 통         풍장치가 되어 있어야 한다.

2. 장비 납품 및 설치 특기시방서

가. 개요

본 설비는 지식, 문화 서비스 특화 분야의 교육 시스템을 컨셉으로       문화 콘텐츠 창작, 창업 교육 및 지원을 할 수 있는 문화 콘텐츠 창       작지원 기능을 수행하고자 한다.

나. 시스템 기능

1. 교육실의 시스템은 교육 목적에 맞게 일반 사무용 PC가 아닌 전문       편집용 워크스테이션을 사용하여 문화 콘텐츠 제작에 최적화 된 환경을        제공 할 수 있어야 한다.

2. 교육 시스템은 국내에서 가장 많이 사용되고 있는 소프트웨어 및         AS를 고려한 범용 제품으로 구성하고 각 신호를 위한 연결선은 잘        정리하여야 한다.

3. 전동식 스크린을 설치하여 영상 상영이 필요 없을 경우에는 전면         벽체에 대한 판서 기능을 제공 할 수 있도록 구성한다.

4. 스피커는 보컬, 효과음에 적합한 장비를 선택하여 전면부에 천정         브라켓을 사용하여 견고하게 고정하여 안전성과 공간 활용성을 높        일 수 있도록 설치한다.

5. 음향 RECIVER을 설치하여 돌비 서라운드 시스템을 구현해 낼 수 있도록 한다.

6. LCD 프로젝터는 천정 브라켓을 사용하여 튼튼하게 천정에 부착하며       각종의 연결 케이블은 배관을 이용하여 천정 상단으로 매입 시공하여       외관적으로 미려하게 설치한다.

7. AMP 및 SPEAKER는 STEREO 방식으로 구성하여 보다 현장감 있는        SOUND를 구현 할 수 있어야 하며 DIGITAL PROCESSOR를 이용한        DOLBY SURROUND 음향을 구현하고 특히 영상기기와 연동하여 시        청각 효과에 최대의 효과를 얻을 수 있도록 하여야 한다.

8. 전면에 음향, 영상을 위한 프로젝터 대응 단자용 월박스를 설치하여        각 각의 사용 목적에 적합한 장비의 신호 및 기타 소스의 추가 입력에        맞추어 사용 할 수 있도록 시스템 구성한다.

9. 다양한 비디오 입력소스 제공을 위해 프로젝터의 경우 컴포넌트,         컴포지트, VGA 등의 입력소스를 사용 가능 하도록 한다.

10. 비디오 및 DATA 소스로부터의 신호를 직관적으로 표현하기 위한        2ND 디스플레이를 설피하여 교육 효과를 높인다.

11. 100“ 이상의 WIDE 스크린을 설치하여 밝고 선명한 영상 화면을        시청 할 수 있도록 한다.

12. 장비의 운용성과 보관의 효율성 및 안정성과 편의성을 도모하고         보안을 위해 잠금 장치가 있는 장비 수납 랙을 설치한다.

13. 사용이 편리하도록 직관적이고 효율적으로 설치한다.

14. 다양한 입,출력을 지원하는 음향시스템을 구축하여 행사, 회의, 세미나,         교육 등의 목적에 맞는 영상, 음향 소스에 대응 할 수 있도록 구성한다.

15. 교육실에서의 모든 오디오 신호는 교육생 상호간의 간섭을 줄이기        위해 헤드폰을 통하도록 구성, 설치 한다.

다. 인터넷 공유망 구축

1. 기능

1) 센터 전 구역을 무선 인터넷 영역으로 구성한다.

2)  각 실 별 엑세스포인트의 암호화 설정 기능을 보유하여 보안 등급에

따른 접속 통제가 가능하도록 한다.

3) 교육실은 안정성을 위하여 유선화 시공한다.

2. 주요장비

1) 무선 Acess Point

2) Hub 등

3. 장비 리스트

ITEM NO.	품 목	수 량	단 위	비고
1	MAC Workstaion	30	ea
2	노트북	6	ea
3	헤드폰	30	ea
4	Projector(브라켓포함)	2	ea
5	Presentation공유기	2	ea
6	Elec. Screen	2	ea
7	Speaker(브라켓포함)	2	set
8	앰프	2	set
9	AV Mixer	2	set
10	무선마이크	1	set
11	HDD FILE PLAYER	2	ea
12	BLU-RAY 플레이어	2	ea
13	MID.장비랙	2	ea
14	Education Desk	40	ea
15	Education Chair	40	ea
16	설치자재	1	lot
17	통신공사(유선,무선,전화 등)	1	식

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
1	MAC Workstaion	30ea

규격	세부사양	비고
세부규격	■ 디스플레이 27형 (대각선) LED 백라이트 글로시 와이드 스크린 TFT 디스플레이 (수백만 색상 지원) 해상도: 2560 x 1440 픽셀 ■ 프로세서 및 메모리 3.1GHz 쿼드 코어 Intel Core i5 (6MB 온칩 공유 L3 캐시) ■ 메모리 4GB (2GB 2개)1333MHz DDR3 메모리 ■ 저장장치 1TB (7200rpm) 하드 드라이브 ■ 그래픽 향상된 AMD Radeon HD 독립 그래픽 프로세서 AMD Radeon HD 6970M 그래픽 프로세서 (1GB GDDR5 메모리) ■ 비디오 지원 및 카메라 내장 FaceTime HD 카메라 디스플레이의 기본 최대 해상도와 최대 30형 (2560 x 1600 픽셀)의 외부 디스플레이를 동시에 지원 확장 데스크탑 및 비디오 반영모드 지원 ■ 오디오 내장 스테레오 스피커 17W 고효율 내장 앰프 2개 헤드폰 / 광학 디지털 오디오 출력 (미니잭) 오디오 라인 입력 / 광학 디지털 오디오 입력 (미니잭) 내장 마이크 마이크가 내장된 Apple iPhone 헤드셋 지원 ■ 연결 및 확장 SuperDrive, SDXC 카드 슬롯, 오디오 입력, 오디오 출력, USB 2.0, FireWire 800, Thunderbolt, Gigabit Ethernet. Thunderbolt 포트 2개 DVI, VGA, 듀얼링크 DVI(어댑터 별도 판매)를 지원하는 Mini DisplayPort 출력	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
1	MAC Workstaion	30ea

규격	세부사양	비고
세부규격	FireWire 800 포트 1개 (7W) USB 2.0 포트 4개 SDXC 카드 슬롯 4배속 더블 레이어 기록이 가능한 슬롯 로딩 8배속 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 오디오 입/출력 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 커넥터) IR 수신부 ■ 입력 숫자 키패드를 부착한 Apple 키보드 숫자 키패드를 부착한 Apple 키보드는 확장된 배열, 세련되고 얇은 산화 피막 처리된 알루미늄 외장, 낮은 높이의 키 그리고 2개 USB 2.0 포트 Magic Mouse 부드럽고 매끈한 Multi-Touch 표면을 이용해, 간편하게 조작(스크롤링 및 쓸어넘기기). 어디든 클릭 및 더블 클릭. 양손을 위한 구조로 왼손잡이와 오른손잡이 모두 편하게 사용. ■ 무선 통신 802.11n Wi-Fi 무선 네트워크2 - IEEE 802.11a/b/g 호환 Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) 무선 테크놀로지 ■ 크기 및 무게 공간을 적게 차지하는 올인원 디자인 세로: 51.7cm 가로: 65.0cm 두께: 20.7cm 무게: 13.8kg3 ■ 전력 및 환경 조건 전압: 100 ~ 240V AC 전원 주파수: 50Hz ~ 60Hz, 단일 위상 최대 소비 전력: 205W (21.5형 모델), 310W (27형 모델) 작동 온도: 10°~ 35° C 보관 온도: -20°~ 47° C 상대 습도: 5% ~ 95% 미응결 최대 고도: 3,000m 일반 음향 성능	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
1	MAC Workstaion	30ea

규격	세부사양	비고
세부규격	■ 제품 구성 iMac 숫자 키패드를 부착한 Apple 키보드 Apple Magic Mouse 전원 코드 설치/복원 DVD 사용자 안내서 (인쇄물 및 전자 문서) ■ 제공 소프트웨어 OS X Lion Mail, 주소록, iCal, Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, 다시 열기, 자동 저장, 버전, 훑어보기, Spotlight, QuickTime 그 외 다수 포함 iLife iPhoto, iMovie, GarageBand 포함 ■ AppleCare Protection Plan for iMac 27"	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
2	노 트 북	6ea

규격	세부사양	비고
세부규격	■ CD ROM/DVD ROM 트레이 로드 8X DVD+/-RW 드라이브(DVD+R 더블 레이어 쓰기 가능) ■ 시스템 서류 사용 설명서 (한국어) ■ Color Choice Silver with Aluminium ■ 프로세서 2세대 Intel® Core™ i7-2670QM 프로세서 2.20 GHz 터보 부스트 작동 시 최고 3.10 GHz ■ 메모리 4GB 1333MHz DDR3 SDRAM(4GB 1개) ■ 키보드 백라이트 키보드 (한국어) ■ 비디오 솔루션 2GB NVIDIA® GeForce® GT 540M 그래픽(Optimus 포함) ■ 하드 드라이브 500GB 7200rpm 하드 드라이브 ■ 운영 체제 정품 Windows® 7 Home Premium SP1 64트 (한국어) ■ 무선 네트워크 솔루션 Intel® Centrino® Wireless-N 1030 , 블루투스 v3.0+HS ■ 주 배터리 6 셀 Primary 배터리 ■ 보안 소프트웨어 McAfee® Security Center - 15 개월 버전 ■ HD 디스플레이 15.6형(39.6cm) HD (1366x768) WLED 디스플레이 , TrueLife™ ■ 보조 전원 어댑터 130W AC 어댑터 ■ Microsoft OS 라벨 Windows® 7 라벨 ■ Bundle U540353KR-Dell™ XPS™ L502X ■ 하드웨어 유지 보수 3년 프리미엄 서비스+1년 고객 과실/사고 보장서비스 ■ Optional Media Kits 없음	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
3	헤드폰	30ea

규격	세부사양	비고
세부규격	Type : open air, dynamic Driver units : Φ38 mm Frequency range : 20 - 20,000 Hz Impedance : 35 Ω Sensitivity : 101 dB/mW Max. Power Input : 1,000 mW Cord Lenght : 1.5m Cord Style : Symmetrical type Plug Type : ø 3.5 mm stereo gold-plated plug Weight : 107 g (except cord) Supplied accessories : 6.3 mm stereo gold-plated adapter & carrying case

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
4	프로젝터 & 브라켓	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	■ PROJECTION SYSTEM : RGB liquid crystal shutter projection system ■ PROJECTION METHOD : Front / Rear / Ceiling mount ■ SPECIFICATION OF MAIN PARTS LCD : SIZE 0.76-inch with MLA (D9, C2 Fine) DRIVING METHOD : Poly-silicon TFT active matrix PIXEL NUMBER : 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 NATIVE RESOLUTION : WUXGA ASPECT RATIO : 16:10 ■ PROJECTION LENS TYPE Manual : zoom / focus F-NUMBER : 1.65 - 2.55 FOCAL LENGTH : 21.28mm - 37.94mm ZOOM RATIO : 1 - 1.8 LENS EXCHANGE : Yes LENS SHIFT (VERTICAL / HORIZONTAL) : Manual (±58% / ±9%) ■ LAMP TYPE : 330W UHE LIFE (NORMAL/ECO) : 2000 hours / 3000 hours ■ BRIGHTNESS WHITE LIGHT (NORMAL/ECO) : 4500 lm / 3600 lm COLOUR LIGHT (NORMAL ECO) : 4500 lm / 3600 lm ■ CONTRAST RATIO : 1500:1 ■ SCREEN SIZE (PROJECTED DISTANCE) : 50” to 300” [1.36 to 14.99 m] ■ SOUND OUTPUT : 7W Monaural ■ KEYSTONE CORRECTION Vertical: -30 to +30 degrees Horizontal: -20 to +20 degrees Horizontal: -20 to +20 degrees	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
4	프로젝터 & 브라켓	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	■ CONNECTIVITY VIDEO INPUT : RCA (Yellow) x 1, 1-BNC x 1, S-Video x 1, D-sub 15pin (Blue molding) x 1 COMPUTER INPUT : D-sub 15pin (Blue molding) x 1, 5-BNC x 1 DIGITAL INPUT : HDMI X 1, DVI-D X 1 CONTROL INPUT : RS-232C x 1, RJ45 x 1 AUDIO INPUT : Stereo mini-jack x 2, RCA (White/Red) x 1 pair MEMORY INPUT : USB Type A x 1 COMPUTER OUTPUT : D-sub 15pin (Black molding) x 1 AUDIO OUTPUT : Stereo mini-jack x 1 ■ OPERATING TEMPERATURE BELOW 1500M / 4921FT : 0°C to 40°C <32°F to 104°F> (20% - 80% humidity, unfrozen) ABOVE 1500M / 4921FT : 0°C to 35°C <32°F to 95°F> (20% - 80% humidity, unfrozen) OPERATING ALTITUDE : 0 m to 3000 m <0 ft to 9843 ft> ( over 1500 m / 4,921 ft :with High altitude mode) ■ OPERATING ANGLE OF TILT : ±30° ■ START-UP PERIOD : About 10 seconds, warm-up period: 30 seconds ■ DIRECT POWER ON / OFF : Yes / Yes ■ COOL-DOWN PERIOD : Instant off or 0 second ■ POWER SUPPLY VOLTAGE : 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz ■ POWER CONSUMPTION 220-240V LAMP ON : 451W STANDBY : 0.47W (Network off) ■ WEIGHT Approx. : 15 lb / 6.8 kg ■ FAN NOISE (NORMAL/ECO) : 39 dB / 33 dB ■ with. Ceiling 브라켓	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
5	Presentation 공유기	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	기능 ■ 무선으로 다양한Contents를 끊김없이 전송 ■ 영상, 문서 및 다양한 기기(PC, Smart Device)의 화면 송출 ■ PC, Smart기기등과 연결 하여 Web 상의Contents를 활용하는 Smart TV 솔루션 ■ 4개의 화면을 동시에 투영하여 각각의 내용을 비교 할 수 있는 솔루션 ■ Web conference 기능을 통해 50여대의 기기를 연결하고 관리 다양한 OS의 Smart 기기(iOS/Android, PC/Mac, Black Berry, Win-Mobile)를 지원 사양 ■ Standards : IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX) ■ Management : Web-based configuration ■ Security : IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK ■ Supported PC SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / SXGA (1280x1024) ■ Laptop Resolution : WXGA (1280x768) / WSXGA (1440x900, 1600x1024) / UXGA (1600x1200)WUXGA (1920x1200) / QXGA (2048x1536) / Others ■ Supported Output Resolution : SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA+(1280x800) ■ Supported Operation System : Windows 2000 / XP / Vista / 7, Windows Mobile 5/6, Mac OS X 10.5 and above ■ Supported media format : MP3, MPEG1 (mpg, dat), MPEG2 (mpg, vob), MPEG4 (wmv9, asf),DivX3/4/5, Xvid, H.264 (mov) ■ Power : External Power adaptor 5V DC input 2.5A ■ Interface : 15Pin VGA, RJ-45, USB 2.0, Power Switch, Reset Button, Stereo Phone Jack ■ Mechanical : Dimension: 117 x 140 x 27mm Weight: 279g ■ Certificate : FCC/CE	제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
6	전동 스크린	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	반사 계수 : 정면: 0.8± 10% / 측면 : 0.8± 10% 스크린 재질 : 매트 화이트 (120“) 계폐 방식 : 전동식 크기 : 240 X 180Cm (가로X세로)

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
7	스피커 & 브라켓	2set

규격	세부사양	비고
세부규격	General Type: Biamp. 2-way, bass-reflex powered speaker General Crossover Frequency: 2.5kHz General Overall Frequency Response: 50 Hz ~ 40kHz Dimensions (W X H X D): 169mm x 279mm x 222mm (6 5/8 in. x 11 in. x 8 in.) Weight: 7.5kg (16.5 lbs) Speaker Components: LF: 12cm (4 2/7 in.) cone (4 ohms) HF: 2.5cm (1 in.) titanium dome (6 ohms) Speaker Enclosure: Bass reflex type, magnetic shielding construction Amplifier Output Power: LF: 40W at 400Hz, THD=0.02%, RL=4 ohms HF: 27W at 10kHz, THD=0.02%, RL= 6 ohms Amplifier Input Sensitivity/ Impedance: Line 1: +4dB/10k ohm/XLR Line: 2 -10dB/10k ohm/Phone Jack Amplifier S/N: Greater than or equal to 100dB (A weighted) Amplifier Controls: TRIM switches: LOW: 4 position (+1.5dB, 0dB, -1.5dB, -3.0dB at 60Hz); HIGH: 3 position (+1.5dB, 0dB, -1.5dB, at 15kHz); Power switch: On/Off; Level Control Amplifier Power Indicator: Green LED Amplifier Power Requirement: 120v 60Hz Amplifier Power Consumption: 60W with. Ceiling Mount Bracket

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
8	앰프	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	Power Output : 105W per channel No. of Channels : 5.1 Audio Processing : Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Music, Movie, Game, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Express, DTS, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 96/24, DTS Neo:6 Music, Cinema Yahama CINEMA DSP: Standard, Spectacle, Sci-Fi, Adventure, Drama, Mono Movie, Sports, Action Game, Roleplaying Game, Music Video, Hall in Munich, Hall in Vienna. Chamber, Cellar Club, The Roxy Theater (Los Angeles), The Bottom Line (New York City), 2 Ch Stereo, 5 Ch Stereo THX Surround EX : No THX Certified : No Convenience Speaker Selector : No Multi Room/Source : No AM/FM Tuner : Yes FM S/N Ratio Mono/Stereo : 72 dB / 70 dB Remote Control : IR Wireless Connectors Input : HDMI x 4, Digital Optical Audio x 2, Digital Coaxial Audio x 2, Analog Audio Input x 4 (1 Front), Component Video Input x 2 Composite Video Input x 5 (1 Front) Output : HDMI x 1, Component Video Output x 1, Composite Video Output x 1, Speaker Out (5 Ch), Subwoofer Preout x 1, Headphone Output x 1 Other Ports : USB Input (Front) x 1 Dock Port x 1 (for Optional YDS-12, YID-W10 or YBA-10) Video Input Conversion : None General Color : Black Power Requirements : 120V AC 60 Hz Power Consumption : 0.1W 1.2W in HDMI Standby Through mode Dimensions (WxHxD) : 43.4 x 15.2 x 36.2 cm Weight : 8.2 kg

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
9	오디오 믹서	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	Total # Of Inputs : 10 Inputs Mic/Line Inputs : 2 Mic: 3-pin XLR 10 Line: 1/4" TRS Phone Stereo Line Inputs : 4 Stereo: L/R Paired 1/4" TRS Phone channels 3/4, 5/6, 7/8 and 9/10 In-Line Inputs/Returns : No AUX Sends : Stereo 1/4" TRS Phone AUX Returns : No Inserts : No BUS (Group) Outputs : Stereo Main Only: L/R 1/4" TRS Phone 2 Trk Master I/O : CD/Tape - Input: L/R RCA Phono Output: L/R RCA Phono ALT I/O : No Monitor Outputs : Phones: 1/4" Stereo EQ Section : Low: 80Hz +/- 15dB High: 12kHz +/- 15dB Solo/Mute : No Channel Level Control : Rotary Controls Trim/Gain Control : No Phantom Power : +48V Phantom Metering : Stereo: 4-segment Peak LED meters Frequency Response : 10Hz to 20kHz (-3dB) Signal-to-Noise Ratio : 110dB / 112dB A-weighted Total Harmonic Distortion (THD) : 0.005% / 0.004% A-weighted Power Supply : 13W, 220V~, 60Hz, MXUL5 adapter Dimensions 1.85 x 7.44 x 8.66" (47 x 189 x 220mm) (HxWxD) Weight 2.31 lbs (1.05kg)

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
10	무선 마이크 세트	1set

규격	세부사양	비고
세부규격	System Type of System : Rack/Table Top Mountable UHF Diversity Wireless Handheld System RF Carrier Frequency Range : L5/644 - 662MHz Approx. Working Range : 300 Feet (100m) Overall Frequency Response : 45 Hz - 15 kHz, +/-2dB Signal-to-Noise Ratio : > 100dB A-weighted # Of Channels : 90 Selectable Frequencies # Of Simultaneous Systems : 12 Receiver Type of Receiver : PGX4 Rack/Table Top Mountable UHF Diversity Receiver Type of Outputs : XLR 3-pin male - 200 ohms 1/4" Phone - 1k ohms Battery Type/Approx. Life : Not Applicable Display : LCD Display: Frequency & Group Status Mounting Options : Rack mountable with optional URT rack-mount tray Antenna Type : dual 1/4 wave antennas Transmitter Type of Transmitter : PGX2 UHF Handheld Type of Input Connector : not applicable Type of Microphone : Beta 58 Microphone Head Polar Pattern : Super-Cardioid Interchangeable Mic Heads : No Mute Switch : Integrated On-Off / Mute Switch Level Control : 2-position gain adjust (mic, 0dB, -10dB) +2 dBV maximum at -10dB position -8 dBV maximum at 0dB position Antenna Type : Internal Display : Power / Infrared / Mute indicator LED

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
11	HDD File Player	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	인코딩이 필요없는 Full-HD 재생 솔루션(동영상 재생률 99% 이상) 풀 하드웨어 디코딩으로 끊김없는 동영상/음악/사진 파일 재생 M2TS,TOD,MOD 등 HD/SD 캠코더 영상을 변환없이 재생 dvd플레이어 기능 DVD/DivX/VCD/MP3/HDCD/DTS(Pass Through)/AC-3/JPEG 지원 MKV,TP,AVI,RM,VOB,MTS,MP4,MPEG,WMV,FLV등 동영상 포맷 지원 유무선 네트워크 기능, USB 2.0 High Speed 지원 Full HD의 선명하고 깨끗한 화질의 영상 다양한 출력지원(HDMI/Component/Composite/ 광출력) 4대 개별 컨트롤 리모컨 장치 지원미디어 : CD±R/RW, DVD±R/RW, VCD, DivX, PhotoCD TV 해상도 : 480i, 420p, 720p, 1080i, 1080P Fulll-HD 비디오포맷 : MKV, AVI, VOB, ASF, WMV, MPEG1/2/4 Elementary, MPEG1/2 PS: M2P, MPG, MPEG2 Transport Stream : TS, TP, TRP, M2TS,MTS, MOD, TOD, ISO, IFO MOV(H.264), MP4, 비디오코덱 : XVID SD/HD, MPEG 1, MPEG-2 (MP@HL), MPEG-4.2, (ASP@L5, 720p), WMV9 (MP@HL), H.264 (BP@L3, MP@HL4.1), VC-1 (MP@HL, AP@L3), RealVideo 8/9/10, FLV(H.263) 오디오포맷 : AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), APE, PCM, AC3, FLAC, WAV(DTS), WAVPACK, WMA(lossless 재생 불가), OGG 오디오코덱 : AC-3, PCM, MP3, DTS(Down Mixingh/Pass Through), WMA, WMA Pro, MP3 Pro, 자막 : smi, smil, sub, sub/idx, srt, .ssa, .ass, MKV 내부자막 비디오 출력 : HDMI, Component, Composite 오디오 출력 : Optical, Coaxial, 2CH Analog 외부저장장치 : USB 2.0 High-Speed 2port	입찰시 제조자 증명원 및 A/S 기술 지원확약서 필수첨부

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
12	Blu-ray 플레이어	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	Video System : NTSC Progressive Scan : Yes, 1080p, 720p, 480p HD Upconversion : Yes Audio Dolby Digital / DTS Compatibility Built-in Decoder : Yes Virtual Surround : Yes Frequency Response : 48 kHz Sampling: 4 Hz to 22 kHz 96 kHz Sampling: 4 Hz to 44 kHz Signal to Noise Ratio : 110 dB Dynamic Range : 100 dB Total Harmonic Distortion (THD) : 0.003% Bass Management : No THX Certified : No Disc Playback Formats Video : 3D Blu-ray, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-Video DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R Audio : CD DA, CD-R, CD-RW File Formats : AVI Video Output : Composite Video, Component Video, HDMI Convenience : Digital Media Slot : USB x 2 Slow Motion Playback : Yes Frame-by-Frame Playback : Yes Bookmarking : No Zoom : Yes (For JPEG Slideshows Only) Connectors Analog : Composite Output x 1 Component Video Output x 1 Analog Audio Output (2 ch) x 1 Digital : HDMI x 1

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
13	Mid. 장비 랙	2ea

규격	세부사양	비고
세부규격	교육실에 설치되는 장비들을 모두 장착할 수 있어야 하며, 여분의 확장공간도 확보할 수 있어야함. 구성: - 기본 프레임, - Locking Door, - Side Pannels, - Top Panel, - Blank Panels, - Connector Panels, - Cable Management - Panel Leveling Feet, - 설치시 필요한 세부악세사리 포함.재질 : STEEL 2.0T, 1.6T, 1.2T 19” Rack Mount Aluminum Frame W : 570 W" : 483 D : 650, 750, 900 D" : 503, 603, 753 H : 858 H" : 668 세부 사이즈 및 재질은 수요처와 협의 필요함

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
14	Desk	40ea

규격	세부사양	비고
세부규격	경량화와 이동성 강조 원터치 폴딩 시스템과 크로스 적층 구조로 기존의 폴딩 시스템보다 적층 공간을 1/5로 절감하여 공간 효율을 높임 필기구를 위한 상판 홈 디자인 이동에 용이한 캐스팅 부착 규격 : 630 x490(520) x 720(1040) 재질 : - 상판 : 12t 컴펙트 멜라민또는 재질 PB,LPM 18T Deco Sheet 처리 - 매커니즘 ; 사출물 = 와이어 + 스프링 + 2t 냉간압연강판 x 프레스 물 + 알루미늄 다이캐스팅 - 몸체 : 재질 PB,LPM 18T Deco Sheet 처리 - 뒷판 : 질 PB,LPM 18T Deco Sheet 처리 - 높이조절기능 : 유 - 전면은 20파이 봉으로 도난 방지 - 키보드 및 마우스 선반 교육실에 구축되는 워크스테이션을 활용할 수 있는 책상 피교육자의 공간이 충분히 확보될 수 있어야 함. PC사용자에게 다양한 모니터 위치(각도)를 제공 PC본체를 위한 도난방지 구조. 테이블 자체 전선처리가 용이한 구조. LCD 모니터 전용으로 설계 된 컴퓨터 책상(LCD 모니터 잠금 장치) 색상은 협의후 지정

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
15	Chair	40ea

규격	세부사양	비고
세부규격	안락하고 편안한 구조로 PC사용자에게 편안한 사용이 가능. LCD 컴퓨터 실습용 테이블과 인테리어적으로 조화 크롬 도금 및 스테인레스 재질로 튼튼하고 안전한 구조 장시간 앉아 있어도 편안한 설계. 심플한 디자인의 팔걸이는 발포 우레탄 소재 사용 성형 우레탄 스폰지 위 천 마감 중간 등받이 스틸파이프에 의한 탄력 제공 팔걸이유 크기 : 575×610×890 몸체재질 : POLY PROPYLENE 기타 부품 포함. 색상은 협의후 지정

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
16	Install & Materials	1lot

규격	세부사양	비고
세부규격	Digital or BNC Video Cable Audio Cable RGB Cable Power Cable Audio Conenctor 55 Plug Terminator RCA Connector Equipment Setting Cable Connecting Cable Wiring S/W Installation Warranty Service Hiding Cable Fixing Equipment S/W Installment/Testing H/W Testing

규    격    서

ITEM NO.	품명	수량
17	유무선 인터넷 및 전화 설치	1식

규격	세부사양	비고
세부규격	센터 전체 유, 무선 인터넷 및 전화 설치